**贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市第一人民医院废水、废气、**

**噪声监测自行监测方案**

表1-1无组织排放废气监测点位、项目及频次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| 污水处理站周界 | 甲烷 | 1季度／次 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 氨 |
| 硫化氢 |
| 氯气 |
| 臭气浓度 |

表1-2废水监测点位、项目及频次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| 检验科污水排放口（DW001） | 汞 | 1次／季度，瞬时采样 至少3个瞬时样 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 镉 |
| 总铬 |
| 六价铬 |
| 砷 |
| 铅 |
| 综合排放口(DW002) | pH值 | 1次／季度，瞬时采样 至少3个瞬时样 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 色度 |
| 悬浮物 |
| 化学需氧量 |
| 粪大肠菌群 |
| BOD5 |
| 动植物油 |
| 阴离子表面活性剂 |
| 石油类 |
| 挥发酚 |
| 氨氮 |
| 总余氯 |
| 总氰化物 |
| 综合排放口(DW002) | pH值 | 1次／月，瞬时采样至少3个瞬时样 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 |
| 悬浮物 |
| 化学需氧量 |
| 粪大肠菌群 |
| 备注 | 如无检验科污水排放口（DW001），检测指标纳入综合排放口（DW002）检测 |

**表1-3** 噪声监测点位、项目及频次

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测位置 | 监测内容 | 监测频次 | 标准 |
| 厂界 | 连续等效A声级，Leq(A) | 季度／次，昼、夜间各一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123486-2008）2类 |